
 

**ПРАЙС-ЛИСТ (стр. 1 из 2)**

**Стеллажи мобильные**

Стеллажи мобильные предназначены для хранения документов, книг и различных небольших грузов. Стеллажи устанавливаются на рельсы и передвигаются по ним с помощью штурвала механического привода. Мобильные стеллажи позволяют более экономично по сравнению со стационарными стеллажами использовать полезную площадь помещения. Стеллажи металлические. Отгружаются в разобранном виде. Все элементы стеллажа окрашены порошковой краской, цвет серый RAL 7038. Стеллажи мобильные называются СДМ-26-…СДМ-67 Стеллаж мобильный, где первая цифра обозначает количество секций (сдвоенных) стеллажа, вторая – количество ярусов хранения. Стационарные стеллажи называются СДС-26-…СДС-67 Стеллаж стационарный, где первая цифра обозначает количество секций (одинарных) стеллажа, вторая – количество ярусов хранения. Стационарные стеллажи устанавливаются у стены, к ним перемещают мобильные стеллажи. Стеллажи изготавливаются от двух до шести секций в глубину и высотой от пола 2275 мм (6 ярусов хранения) и 2610 мм (7 ярусов хранения). Мобильные стеллажи имеют стопорное устройство. Равномерно распределенная нагрузка на полку стеллажа – до 60 кг, на секцию стеллажа – до 500 кг. Полки регулируются по высоте с шагом 25 мм. На СДМ стеллажи устанавливается Штурвал-ручка или Штурвал-колесо. Дополнительно можно установить Фальшпанель, Антиопрокидывающее устройство, Полки, Ограничители, Разделители полок, Карманы для Реестров и Двери на секцию стеллажа (только на 6 ярусов хранения). На рельсы можно установить направляющие для въезда и фальшпол.



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Габаритные размеры  Высота х Ширина х Длина\*, мм | Вес Брутто  (штурвал-ручка), кг | | **Цена, руб.**  **без Фальшпанели** | | **Цена, руб.**  **с Фальшпанелью** | |
| без Фальш-  панели | с Фальш-  панелью | Штурвал-ручка | Штурвал-колесо | Штурвал-ручка | Штурвал-колесо |
| **СДМ-26** Стеллаж мобильный | 2275х610х2073 | 164,5 | 177.7 | **55 680** | **59 980** | **59 080** | **63 380** |
| **СДМ-36** Стеллаж мобильный | 2275х610х3076 | 234,1 | 247.3 | **75 830** | **80 130** | **79 230** | **83 530** |
| **СДМ-46** Стеллаж мобильный | 2275х610х4079 | 303,6 | 316.8 | **95 980** | **100 280** | **99 380** | **103 680** |
| **СДМ-56** Стеллаж мобильный | 2275х610х5082 | 373,2 | 386.4 | **116 130** | **120 430** | **119 530** | **123 830** |
| **СДМ-66** Стеллаж мобильный | 2275х610х6085 | 442,8 | 456 | **136 280** | **140 580** | **139 680** | **143 980** |
| **СДМ-27** Стеллаж мобильный | 2610х610х2073 | 181,2 | 196,3 | **58 708** | **63 008** | **62 928** | **67 228** |
| **СДМ-37** Стеллаж мобильный | 2610х610х3076 | 258,1 | 273,2 | **80 124** | **84 424** | **84 344** | **88 644** |
| **СДМ-47** Стеллаж мобильный | 2610х610х4079 | 335 | 350,1 | **101 540** | **105 840** | **105 760** | **110 060** |
| **СДМ-57** Стеллаж мобильный | 2610х610х5082 | 411,9 | 427 | **122 956** | **127 256** | **127 176** | **131 476** |
| **СДМ-67** Стеллаж мобильный | 2610х610х6085 | 488,8 | 503,9 | **144 372**  **0** | **148 672** | **148 592** | **152 892** |
| **СДС-26/ 27** Стеллаж стационарный | 2290/ 2625х308х2016 | 73,7/ 82,1 | | **15 685/ 17 199** | | | |
| **СДС-36/ 37** Стеллаж стационарный | 2290/ 2625х308х3019 | 107,7/ 119,8 | | **22 875 / 25 022** | | | |
| **СДС-46/ 47** Стеллаж стационарный | 2290/ 2625х308х4022 | 141,8/ 157,5 | | **30 065/ 32 845** | | | |
| **СДС-56/ 57** Стеллаж стационарный | 2290 2625х308х5025 | 175,8/ 195,2 | | **37 255 / 40 668** | | | |
| **СДС-66**/ **6**7 Стеллаж стационарный | 2290/ 2625х308х6028 | 209,9/ 232,9 | | **44 445 / 48 491** | | | |
| **СДМ-16 Двери** | - | 20,4 | | **7 600** | | | |
| **СДМ Карман для Реестра А4** | - | 0,1 | | **185** | | | |

\* На стеллажах СДМ длина указана с учетом привода. Высота стеллажей указана от пола.


Все цены с НДС. Существует система скидок. Оказываются услуги по замерам и составлению планировок на стеллажи, а также услуги по доставке, такелажные услуги и услуги по сборке. **Цены действительны с 04 июня 2018 г.**

**ПРАЙС-ЛИСТ (стр. 2 из 2)**

**Стеллажи мобильные на базе СТ-012 Стеллаж**

Стеллажи мобильные предназначены для хранения документов, книг и различных небольших грузов. Стеллажи устанавливаются на рельсы и передвигаются по ним с помощью штурвала механического привода. Мобильные стеллажи позволяют более экономично по сравнению со стационарными стеллажами использовать полезную площадь помещения. Стеллажи металлические. Отгружаются в разобранном виде. Все элементы стеллажа окрашены порошковой краской, цвет серый RAL 7038. На рамы стеллажей (мобильные и стационарные) устанавливаются стеллажи серии СТ-012. Рамы мобильные называются СДМ-2-…СДМ-6 Рама (СТ-012), где цифра обозначает количество секций (сдвоенных) стеллажа СТ-012. Рамы стационарные называются СДС-2-…СДС-6 Рама (СТ-012), где цифра обозначает количество секций (одинарных) стеллажа СТ-012. Стационарные стеллажи устанавливаются у стены, к ним перемещают мобильные стеллажи. Рамы изготавливаются от двух до шести секций в глубину. На них можно установить стеллажи СТ-012 высотой 1800мм, 2000мм, 2200мм и 2500мм с необходимым количеством ярусов (полок) хранения. Мобильные стеллажи имеют стопорное устройство. Равномерно распределенная нагрузка на полку стеллажа – до 60 кг, на секцию стеллажа – до 500 кг. Полки регулируются по высоте с шагом 50 мм. Дополнительно можно установить Антиопрокидывающее устройство, Ограничители и Разделители полок. На рельсы можно установить направляющие для въезда и фальшпол.



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Габаритные размеры Высота х Ширина х Длина, мм | Вес Брутто, кг | **Цена,**  **руб.** | Наименование | Габаритные размеры Высота х Ширина х Длина, мм | Вес Брутто, кг | **Цена,**  **руб.** |
| **СДМ-2 Рама (СТ-012)** | 125х610х2073 | 66,5 | **36 250** | **СДС-2 Рама (СТ-012)** | 140х308х2016 | 23,8 | **5 645** |
| **СДМ-3 Рама (СТ-012)** | 125х610х3076 | 92,7 | **48 280** | **СДС-3 Рама (СТ-012)** | 140х308х3019 | 35,7 | **8 615** |
| **СДМ-4 Рама (СТ-012)** | 125х610х4079 | 118,9 | **60 310** | **СДС-4 Рама (СТ-012)** | 140х308х4022 | 47,6 | **11 585** |
| **СДМ-5 Рама (СТ-012)** | 125х610х5082 | 145,2 | **72 340** | **СДС-5 Рама (СТ-012)** | 140х308х5025 | 59,5 | **14 555** |
| **СДМ-6 Рама (СТ-012)** | 125х610х6085 | 171,4 | **84 370** | **СДС-6 Рама (СТ-012)** | 140х308х6028 | 71,4 | **17 525** |
| **СТ-012 Стойка 1800У** | 1800х35х35 | 2,1 | **475** | **СДМ-2 Фальшпол** (0,5 п/м) | 16х500х1521 | 8,6 | **2 200** |
| **СТ-012 Стойка 2000У** | 2000х35х35 | 2,3 | **510** | **СДМ-3 Фальшпол** (0,5 п/м) | 16х500х2429 | 14 | **3 700** |
| **СТ-012 Стойка 2200У** | 2200х35х35 | 2,5 | **550** | **СДМ-4 Фальшпол** (0,5 п/м) | 16х500х3337 | 19,4 | **5 200** |
| **СТ-012 Стойка 2500У** | 2500х35х35 | 2,8 | **600** | **СДМ-5 Фальшпол** (0,5 п/м) | 16х500х4245 | 24,8 | **6 700** |
| **СТ-012 Полка 300х1000** | 30х300х1000 | 2,7 | **415** | **СДМ-6 Фальшпол** (0,5 п/м) | 16х500х5153 | 30,2 | **8 200** |
| **СТ-012 Ограничитель 600** | 30х7х595 | 0,3 | **115** | **СДМ** Направляющая для въезда 3000\* | 16х59х3000 | 2 | **990** |
| **СТ-012 Ограничитель 1000** | 30х33х996 | 0,4 | **150** | **СДМ Рельс 1000** | 16х94х1000 | 2,2 | **1 105** |
| **Разделитель полок 300** | 283х80х304 | 1,0 | **380** | **СДМ Рельс 3000** | 16х94х3000 | 6,6 | **3 230** |
| **СДМ** Рельс антиопрокидывателя 1000 | 27х80х1000 | 2,2 | **825** | **СДМ** Упоры для рельса, комплект | 53х94х27 | 0,5 | **257** |
| **СДМ Антиопрокидыватель** | 125х30х250 | 0,7 | **280** |  |  |  |  |

\*если устанавливаются на рельсы только направляющие для въезда (без фальшпола), необходимо направляющие установить с двух сторон рельса. На СДМ-Рама длина указана с учетом привода. Высота рам указана от пола.

Все цены с НДС. Существует система скидок. Оказываются услуги по замерам и составлению планировок на стеллажи, а также услуги по доставке, такелажные услуги и услуги по сборке. **Цены действительны с 04 июня 2018 г.**